УТВЕРЖДЕНО

Директор

МБОУ «Аглобинская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Курбанов К. Г./

Приказ № 9 от «9 » 08 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Махмудов А. С./

протокол №8 от «8 » 2017г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

о мерах пожарной безопасности в помещениях библиотеки

ИОТ-077-2017

**1 .Общие требования**

1. Ответственность за пожарную безопасность несет заведующий библиотекой (библиотекарь).

Он обязан:

1. Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в помещении.
2. Следить за состоянием системы отопления, электрооборудования и принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару.
3. После окончания работы проконтролировать уборку помещений, отключить электросеть, за исключением дежурного освещения.
4. Содержать исправными и постоянно готовыми к действию средства пожаротушения, связи и сигнализации и уметь ими пользоваться.
5. Допускать к работе в помещениях библиотеки лиц, прошедших противопожарный инструктаж.
6. Сотрудники, обучающиеся преподаватели, работающие в помещении библиотеки, обязаны:
7. Знать пожарную опасность помещения, а так же применяемых в нем веществ и материалов и соблюдать пожарную безопасность при работе с ними.
8. Строго соблюдать установленные правила и требования настоящей инструкции, не допускать действий, которые могут привести к пожару;
9. Знать местонахождение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
10. По окончании работы проверить и привести в порядок свое рабочее место (в электронном читальном зале отключить ПЭВМ, другие приборы и аппараты).
11. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке - в соответствии с действующим законодательством.
12. **Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или возгорания.**
	1. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).
	2. Помещения библиотеки должны быть обеспечены исправными и пригодными к применению первичными средствами пожаротушения - огнетушителями (из расчета 1 огнетушитель на 50 квадратных метров площади). Проверка огнетушителей проводится не реже одного раза в год. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть переразряжен, проведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены гидроиспытания на прочность баллона и пневмоиспытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга и запорного устройства. Помещения электронных читальных залов должны быть обеспечены огнетушителями типа ОУ (из расчета не менее одного огнетушителя на помещение).
	3. Помещения читальных залов, с одновременным пребывание 50 и более человек, должны быть оборудованы двумя эвакуационными выходами. Двери эвакуационных выходов не должны запираться на замок, который невозможно открыть из нутрии без ключа.
	4. В помещениях книгохранилищ, каталогов и описаний двери должны быть противопожарными 2-го типа.
	5. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.
	6. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.
	7. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.
	8. Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.
	9. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.
	10. В помещениях библиотеки запрещается:
		1. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
		2. Устанавливать и применять бытовые электронагревательные и электрообогревательные приборы.
		3. Курить.
		4. Загромождать проходы и подходы к средствам пожаротушения.
		5. Складировать объекты хранения в проходах.
		6. Использовать деревянные подставки, поддоны, стеллажи и т.д. без обработки их огнезащитным составом.
	11. Против дверных проемов помещений книгохранилищ предусматривать проходы шириной, равной ширине двери, но не менее одного метра.
	12. Продольные проходы между стеллажами, а также между стеллажами и стеной должны быть не менее 0,8 м шириной. Главный проход должен быть не менее 1,2 м, а проход между торцами стеллажей и стеной не менее 0,45 м шириной.
	13. Стеллажи в книгохранилищах должны изготавливаться, как правило, из негорючих материалов. В отдельных случаях для небольших книгохранилищ, по согласованию с органами Государственной противопожарной службы, разрешается устройство деревянных стеллажей.

Электролампы в помещениях библиотеки должны быть в плафонах закрытого типа.

* 1. Расстояние от светильников до объектов хранения должно быть не менее 0,5 метра.
1. Требования по действиям на случай пожара.

Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

* 1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону прямой связи или номеру 01.
	2. Организовать вызов к месту пожара заведующего абонементом.
	3. Принять меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей, согласно плану эвакуации.

3.4.Организовать вызов к месту пожара директора библиотеки и сообщить администрации школы.

1. Оказание первой помощи при ожогах.
	1. При загорании на пострадавшем одежды, надо быстро набросить на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, т.к. ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог.

* 1. При оказании помощи пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать пузыри, удалять приставшие к обожженному месту различные вещества и материалы, т.к. удаляя их, легко можно создать благоприятные условия для заражения ран.
	2. При небольших по площади ожогах первой и второй степени надо положить на обожженный участок кожи стерильную повязку.
	3. Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а надо разрезать ножницами и осторожно снять. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку тела, то поверх их следует положить стерильную повязку и направить пострадавшего к врачу.
	4. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача.
	5. Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей.
	6. При ожогах глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

уполномоченный по охране труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |